**OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA**

Ulica Eugena Kumičića 2, Kaštel Gomilica

OIB: 54313432160

**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Opis predmeta: | Jed.mj: | Količina: | Cijena bez PDV-a: | Cijena s PDV-om |
| 1. | a) Skidanje postojeće PVC obloge poda u svim prostorijama, u cijeloj površini, u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skinuti materijal podne obloge tovari se u transportno sredstvo i odvozi na deponij.  b) Priprema podloge primerom i nivelirajućom masom u debljini 3 mm. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2 m-7mm, 0.20m-2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% cm.  c) Na pripremljenu podlogu, dobava i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge Tarkett IQ Eminent u rolama dim 2x23 m, ukupne debljine 2mm, ukupne težine 2800 g/m2. Robovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom.  d) Skidanje postojeće, te dobava i ugradba fleksibilne pvc kutne lajsne u visini 5 cm. U cijenu uključena sva potreba krpanja podloge poda i zida. Obračun po m2. | m2 | 355,50 |  |  |
|  | | | | UKUPNO: |  |
| PDV: |  |
| SVEUKUPNO: |  |